新建民用建筑防空地下室建设预审核算表
（    年 第    号）
	工程名称
	

	建设单位
	

	建设地点
	

	总建筑面积
	

	应建人防

工程总面积
	
	应建防空地下室面积
	

	
	
	地下空间开发兼顾

人防要求面积
	

	防护（化）等级
	

	战时功能
	

	平时用途
	

	防护（化）设备
	选用具有《人民防空防护设备生产资质证书》的防护设备生产企业，相关产品要原厂生产，不得代理或委托销售与安装。人防工程验收时要提供产品合格证明，并经省级以上市场监督管理部门资质认定的专业检测机构检测。

	设计规范、图集
	《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005（2023年版）；《人民防空工程施工图设计文件审查技术规程（暂行）》RFJ001-2021；内蒙古自治区《人民防空工程施工图设计文件审查技术规程》DB15/T 3832—2025；《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009；《人民防空工程防化设计规范》RFJ013-2010；《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》RFJ1-98；《城市居住区人民防空工程规划规范》GB 50808-2013；《内蒙古自治区人民防空工程平战转换技术标准（试行）》；《2009全国民用建筑工程设计技术措施（防空地下室）》；《建筑防火通用规范》（GB-55037-2022)；《人民防空防护设备（防护门类）通用技术标准》（RF 32001-2025）《人民防空防护设备（防化类）通用技术规范》（RF 32002-2026）；《人民防空工程防护设备选用图集》RFJ01-2008，《防空地下室施工图设计深度要求及图样》08FJ06，防空地下室建筑、结构、通风、给排水、电气设计的国家标准图集等。

	图纸设计、审查、质量监督
	委托具有相应资质等级的设计单位规范设计，平战转换内容必须按照内人防字〔2019〕237号文件执行；同时编制人防工程平战转换方案，施工图设计文件、平战转换方案按照“多图联审”要求进行审查，审查合格后及时将各专业图纸文件报国动主管部门审核。依据《内蒙古自治区人防工程内安装使用新能源电动汽车自用充电基础设施指引（试行）》要求，人防工程内预留充电设施安装条件时需在方案设计中明确，需将管线和架桥等供电设施建设到车位，相关内容纳入施工图审查。

	验收标准
	建设单位必须严格执行《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004、《人民防空工程质量验收与评价标准》RFJ01-2015、《人民防空防护设备（防护门类）质量检测通用规范》（RF32003-2026）、《人民防空过滤吸收器制造与验收规范》（RF33001.1～33001.4-2026）、内蒙古自治区《人民防空工程标识标牌技术导则》，并按照审查合格的施工图设计文件施工。验收合格后需履行人防工程竣工验收备案手续，不备案人防工程不得使用。

	其    他
	如建设工程设计方案发生调整，本表内容应一并调整。预审核算表仅用于建设工程深化设计方案落实人防设计条件提供参考,不作为人防工程审批正式文件；期间，国家对防空地下室同步建设有新规定的，从其规定；最终审批结果以办理的《新建民用建筑防空地下室建设批准告知书》为准。



	联系人
	
	电话
	
	年   月   日


单位：平方米
